/dts-v1/;

#include "rt5350.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>

/ {
	compatible = "olimex,rt5350f-olinuxino-evb", "ralink,rt5350-soc";
	model = "Olimex RT5350F-OLinuXino-EVB";

	gpio_export {
		compatible = "gpio-export";
		#size-cells = <0>;

		relay1 {
			gpio-export,name = "relay1";
			gpio-export,output = <0>;
			gpios = <&gpio0 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		relay2 {
			gpio-export,name = "relay2";
			gpio-export,output = <0>;
			gpios = <&gpio0 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		button {
			gpio-export,name = "button";
			gpios = <&gpio0 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&spi0 {
	status = "okay";

	m25p80@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <10000000>;

		partition@0 {
			label = "u-boot";
			reg = <0x0 0x30000>;
			read-only;
		};

		partition@30000 {
			label = "u-boot-env";
			reg = <0x30000 0x10000>;
			read-only;
		};

		factory: partition@40000 {
			label = "factory";
			reg = <0x40000 0x10000>;
			read-only;
		};

		partition@50000 {
			label = "firmware";
			reg = <0x50000 0x7b0000>;
		};
	};
};

&gpio1 {
	status = "okay";
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "jtag", "rgmii", "mdio", "uartf";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};

&ethernet {
	mtd-mac-address = <&factory 0x4>;
};

&esw {
	mediatek,portmap = <0x2f>;
	mediatek,led_polarity = <0x17>;
};

&wmac {
	ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
};

&ehci {
	status = "okay";
};

&ohci {
	status = "okay";
};
