/dts-v1/;

#include "bcm6318.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "D-Link DSL-2750B/DSL-2751 rev D1";
	compatible = "d-link,dsl-275xb-d", "brcm,bcm6318";

	chosen {
		bootargs = "root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200";
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		wifi {
			label = "wifi";
			gpios = <&pinctrl 2 1>;
			linux,code = <KEY_WLAN>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&pinctrl 33 1>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&pinctrl 34 1>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power_green {
			label = "dsl-275xb:green:power";
			gpios = <&pinctrl 3 1>;
			default-state = "on";
		};

		inet_green {
			label = "dsl-275xb:green:inet";
			gpios = <&pinctrl 8 1>;
		};

		inet_red {
			label = "dsl-275xb:red:inet-fail";
			gpios = <&pinctrl 9 1>;
		};

		power_red {
			label = "dsl-275xb:red:post-failed";
			gpios = <&pinctrl 11 1>;
		};

		wps_blue {
			label = "dsl-275xb:blue:wps";
			gpios = <&pinctrl 16 1>;
		};

		dsl_green {
			label = "dsl-275xb:green:dsl";
			gpios = <&pinctrl 17 1>;
		};

		usb_green {
			/* not user controllable? */
			label = "dsl-275xb:green:usb";
			gpios = <&pinctrl 49 1>;
		};
	};
};

&hsspi {
	status = "ok";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		spi-max-frequency = <62500000>;
		spi-tx-bus-width = <2>;
		spi-rx-bus-width = <2>;
		reg = <0>;

		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		linux,part-probe = "bcm63xxpart";

		cfe@0 {
			reg = <0x000000 0x010000>;
			label = "cfe";
			read-only;
		};

		linux@10000 {
			reg = <0x010000 0x7e0000>;
			label = "linux";
		};

		nvram@7f0000 {
			reg = <0x7f0000 0x010000>;
			label = "nvram";
		};
	};
};

&pinctrl {
	pinctrl-names = "default";

	pinctrl-0 = <&pinctrl_ephy0_act_led &pinctrl_ephy1_act_led
		     &pinctrl_ephy2_act_led &pinctrl_ephy3_act_led>;
};
