/dts-v1/;

#include "bcm6318.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "Sagem F@ST2704N";
	compatible = "sagem,f@st2704n", "brcm,bcm6318";

	chosen {
		bootargs = "root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200";
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		wlan {
			label = "wlan";
			gpios = <&pinctrl 1 0>;
			linux,code = <KEY_WLAN>;
		};
		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&pinctrl 33 1>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&pinctrl 34 1>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		wps_green {
			label = "F@ST2704N:green:wps";
			gpios = <&pinctrl 2 1>;
		};
		lan1_green {
			label = "F@ST2704N:green:lan1";
			gpios = <&pinctrl 4 1>;
		};
		lan2_green {
			label = "F@ST2704N:green:lan2";
			gpios = <&pinctrl 5 1>;
		};
		lan3_green {
			label = "F@ST2704N:green:lan3";
			gpios = <&pinctrl 6 1>;
		};
		lan4_green {
			label = "F@ST2704N:green:lan4";
			gpios = <&pinctrl 7 1>;
		};
		inet_green {
			label = "F@ST2704N:green:inet";
			gpios = <&pinctrl 8 1>;
		};
		inet_red {
			label = "F@ST2704N:red:inet";
			gpios = <&pinctrl 9 1>;
		};
		dsl_green {
			label = "F@ST2704N:green:dsl";
			gpios = <&pinctrl 10 1>;
		};
		power_red {
			label = "F@ST2704N:red:power";
			gpios = <&pinctrl 11 1>;
		};
		power_green {
			label = "F@ST2704N:green:power";
			gpios = <&pinctrl 47 1>;
			default-state = "on";
		};
		usb_green {
			label = "F@ST2704N:green:usb";
			gpios = <&pinctrl 49 1>;
		};
	};
};

&hsspi {
	status = "ok";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		spi-max-frequency = <62500000>;
		spi-tx-bus-width = <2>;
		spi-rx-bus-width = <2>;
		reg = <0>;

		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		linux,part-probe = "bcm63xxpart";

		cfe@0 {
			reg = <0x000000 0x010000>;
			label = "cfe";
			read-only;
		};

		linux@10000 {
			reg = <0x010000 0x7e0000>;
			label = "linux";
		};

		nvram@7f0000 {
			reg = <0x7f0000 0x010000>;
			label = "nvram";
		};
	};
};
