--- a/arch/arm/boot/dts/armada-385-linksys.dtsi
+++ b/arch/arm/boot/dts/armada-385-linksys.dtsi
@@ -59,7 +59,8 @@
 		ranges = <MBUS_ID(0xf0, 0x01) 0 0xf1000000 0x100000
 			  MBUS_ID(0x01, 0x1d) 0 0xfff00000 0x100000
 			  MBUS_ID(0x09, 0x19) 0 0xf1100000 0x10000
-			  MBUS_ID(0x09, 0x15) 0 0xf1110000 0x10000>;
+			  MBUS_ID(0x09, 0x15) 0 0xf1110000 0x10000
+			  MBUS_ID(0x0c, 0x04) 0 0xf1200000 0x100000>;
 
 		internal-regs {
 			i2c@11000 {
@@ -88,6 +89,9 @@
 			ethernet@70000 {
 				status = "okay";
 				phy-mode = "rgmii-id";
+				buffer-manager = <&bm>;
+				bm,pool-long = <0>;
+				bm,pool-short = <3>;
 				fixed-link {
 					speed = <1000>;
 					full-duplex;
@@ -97,6 +101,9 @@
 			ethernet@34000 {
 				status = "okay";
 				phy-mode = "sgmii";
+				buffer-manager = <&bm>;
+				bm,pool-long = <2>;
+				bm,pool-short = <3>;
 				fixed-link {
 					speed = <1000>;
 					full-duplex;
@@ -107,6 +114,10 @@
 				status = "okay";
 			};
 
+			bm@c8000 {
+				status = "okay";
+			};
+
 			sata@a8000 {
 				status = "okay";
 			};
@@ -193,6 +204,10 @@
 			};
 		};
 
+		bm-bppi {
+			status = "okay";
+		};
+
 		pcie-controller {
 			status = "okay";
 
--- a/arch/arm/boot/dts/armada-xp-linksys-mamba.dts
+++ b/arch/arm/boot/dts/armada-xp-linksys-mamba.dts
@@ -71,7 +71,8 @@
 		ranges = <MBUS_ID(0xf0, 0x01) 0 0 0xf1000000 0x100000
 			  MBUS_ID(0x01, 0x1d) 0 0 0xfff00000 0x100000
 			  MBUS_ID(0x09, 0x09) 0 0 0xf1100000 0x10000
-			  MBUS_ID(0x09, 0x05) 0 0 0xf1110000 0x10000>;
+			  MBUS_ID(0x09, 0x05) 0 0 0xf1110000 0x10000
+			  MBUS_ID(0x0c, 0x04) 0 0 0xf1200000 0x100000>;
 
 		pcie-controller {
 			status = "okay";
@@ -205,6 +206,9 @@
 				pinctrl-names = "default";
 				status = "okay";
 				phy-mode = "rgmii-id";
+				buffer-manager = <&bm>;
+				bm,pool-long = <0>;
+				bm,pool-short = <3>;
 				fixed-link {
 					speed = <1000>;
 					full-duplex;
@@ -216,12 +220,19 @@
 				pinctrl-names = "default";
 				status = "okay";
 				phy-mode = "rgmii-id";
+				buffer-manager = <&bm>;
+				bm,pool-long = <1>;
+				bm,pool-short = <3>;
 				fixed-link {
 					speed = <1000>;
 					full-duplex;
 				};
 			};
 
+			bm@c0000 {
+				status = "okay";
+			};
+
 			/* USB part of the eSATA/USB 2.0 port */
 			usb@50000 {
 				status = "okay";
@@ -368,6 +379,10 @@
 				};
 			};
 		};
+
+		bm-bppi {
+			status = "okay";
+		};
 	};
 
 	gpio_keys {
