/dts-v1/;

#include "mt7628an.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "mercury,mac1200r-v2", "mediatek,mt7628an-soc";
	model = "Mercury MAC1200R v2";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,57600";
	};

	memory@0 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x0 0x2000000>;
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";
		status {
			label = "mac1200rv2:green:status";
			gpios = <&gpio0 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&spi0 {
	status = "okay";

	m25p80@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0 0>;
		spi-max-frequency = <10000000>;
		m25p,chunked-io = <32>;

		partition@0 {
			label = "u-boot";
			reg = <0x0 0x1d800>;
		};

		factory: partition@0x1d800 {
			label = "factory_info";
			reg = <0x1d800 0x800>;
			read-only;
		};

		art: partition@0x1e000 {
			label = "art";
			reg = <0x1e000 0x2000>;
			read-only;
		};

		partition@20000 {
			label = "config";
			reg = <0x20000 0x10000>;
		};

		partition@30000 {
			label = "u-boot2";
			reg = <0x30000 0x10000>;
		};

		partition@40000 {
			label = "firmware";
			reg = <0x40000 0x7c0000>;
		};
	};
};

&ethernet {
	pinctrl-names = "default";
	mtd-mac-address = <&factory 0xd>;
	mediatek,portmap = "llllw";
};

&wmac {
	status = "okay";
	ralink,mtd-eeprom = <&art 0x0>;
};

&pcie {
	status = "okay";
	pcie-bridge {
		mt76@0,0 {
			reg = <0x0000 0 0 0 0>;
			device_type = "pci";
			mediatek,mtd-eeprom = <&art 0x1000>;
			ieee80211-freq-limit = <5000000 6000000>;
		};
	};
};
