--- a/tn7atm.c
+++ b/tn7atm.c
@@ -788,7 +788,7 @@ static int __init tn7atm_irq_request (st
    * Register SAR interrupt
    */
   priv->sar_irq = LNXINTNUM (ATM_SAR_INT);      /* Interrupt line # */
-  if (request_irq (priv->sar_irq, tn7atm_sar_irq, IRQF_DISABLED, "SAR ", dev))
+  if (request_irq (priv->sar_irq, tn7atm_sar_irq, 0, "SAR ", dev))
     printk ("Could not register tn7atm_sar_irq\n");
 
   /*
@@ -806,7 +806,7 @@ static int __init tn7atm_irq_request (st
    * Reigster Receive interrupt A
    */
   priv->dsl_irq = LNXINTNUM (ATM_DSL_INT);      /* Interrupt line # */
-  if (request_irq (priv->dsl_irq, tn7atm_dsl_irq, IRQF_DISABLED, "DSL ", dev))
+  if (request_irq (priv->dsl_irq, tn7atm_dsl_irq, 0, "DSL ", dev))
     printk ("Could not register tn7atm_dsl_irq\n");
 
 /***** VRB Tasklet Mode ****/
