From 4fe33d4f4dc608fc5013390db58df06723282d01 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Mingkai Hu <mingkai.hu@nxp.com>
Date: Thu, 2 Jun 2016 11:15:58 +0800
Subject: [PATCH 129/141] clk: qoriq: add ls1046a support

Signed-off-by: Mingkai Hu <mingkai.hu@nxp.com>
Integated-by: Yutang Jiang <yutang.jiang@nxp.com>
---
 drivers/clk/clk-qoriq.c |   41 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 41 insertions(+)

--- a/drivers/clk/clk-qoriq.c
+++ b/drivers/clk/clk-qoriq.c
@@ -275,6 +275,31 @@ static const struct clockgen_muxinfo ls1
 	},
 };
 
+static const struct clockgen_muxinfo ls1046a_hwa1 = {
+	{
+		{},
+		{},
+		{ CLKSEL_VALID, CGA_PLL1, PLL_DIV2 },
+		{ CLKSEL_VALID, CGA_PLL1, PLL_DIV3 },
+		{ CLKSEL_VALID, CGA_PLL1, PLL_DIV4 },
+		{ CLKSEL_VALID, PLATFORM_PLL, PLL_DIV1 },
+		{ CLKSEL_VALID, CGA_PLL2, PLL_DIV2 },
+		{ CLKSEL_VALID, CGA_PLL2, PLL_DIV3 },
+	},
+};
+
+static const struct clockgen_muxinfo ls1046a_hwa2 = {
+	{
+		{},
+		{ CLKSEL_VALID, CGA_PLL2, PLL_DIV1 },
+		{ CLKSEL_VALID, CGA_PLL2, PLL_DIV2 },
+		{ CLKSEL_VALID, CGA_PLL2, PLL_DIV3 },
+		{},
+		{},
+		{ CLKSEL_VALID, CGA_PLL1, PLL_DIV2 },
+	},
+};
+
 static const struct clockgen_muxinfo t1023_hwa1 = {
 	{
 		{},
@@ -508,6 +533,21 @@ static const struct clockgen_chipinfo ch
 		.flags = CG_PLL_8BIT,
 	},
 	{
+		.compat = "fsl,ls1046a-clockgen",
+		.init_periph = t2080_init_periph,
+		.cmux_groups = {
+			&t1040_cmux
+		},
+		.hwaccel = {
+			&ls1046a_hwa1, &ls1046a_hwa2
+		},
+		.cmux_to_group = {
+			0, -1
+		},
+		.pll_mask = 0x07,
+		.flags = CG_PLL_8BIT,
+	},
+	{
 		.compat = "fsl,ls2080a-clockgen",
 		.cmux_groups = {
 			&clockgen2_cmux_cga12, &clockgen2_cmux_cgb
@@ -1292,6 +1332,7 @@ CLK_OF_DECLARE(qoriq_clockgen_1, "fsl,qo
 CLK_OF_DECLARE(qoriq_clockgen_2, "fsl,qoriq-clockgen-2.0", clockgen_init);
 CLK_OF_DECLARE(qoriq_clockgen_ls1021a, "fsl,ls1021a-clockgen", clockgen_init);
 CLK_OF_DECLARE(qoriq_clockgen_ls1043a, "fsl,ls1043a-clockgen", clockgen_init);
+CLK_OF_DECLARE(qoriq_clockgen_ls1046a, "fsl,ls1046a-clockgen", clockgen_init);
 CLK_OF_DECLARE(qoriq_clockgen_ls2080a, "fsl,ls2080a-clockgen", clockgen_init);
 CLK_OF_DECLARE(qoriq_clockgen_ls1012a, "fsl,ls1012a-clockgen", clockgen_init);
 
