/dts-v1/;

#include "bcm6348.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "D-Link DSL-2640B rev B2";
	compatible = "d-link,dsl-2640b-b", "brcm,bcm6348";

	chosen {
		bootargs = "root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200";
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;
		debounce-interval = <60>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&pinctrl 7 1>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power_green {
			label = "D-4P-W:green:power";
			gpios = <&pinctrl 0 1>;
			default-state = "on";
		};
		status {
			label = "D-4P-W::status";
			gpios = <&pinctrl 3 1>;
		};
		inet_green {
			label = "D-4P-W:green:internet";
			gpios = <&pinctrl 4 1>;
		};
		inet_red {
			label = "D-4P-W:red:internet";
			gpios = <&pinctrl 5 1>;
		};
	};
};

&pflash {
	status = "ok";

	linux,part-probe = "bcm63xxpart";

	cfe@0 {
		label = "CFE";
		reg = <0x000000 0x010000>;
		read-only;
	};

	linux@10000 {
		label = "linux";
		reg = <0x010000 0x3e0000>;
	};

	nvram@3f0000 {
		label = "nvram";
		reg = <0x3f0000 0x010000>;
	};
};

&pinctrl {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_pci &pinctrl_ext_mii>;
};
