/dts-v1/;

#include "bcm6348.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	model = "Alice W-Gate";
	compatible = "telsey,magic", "brcm,bcm6348";

	chosen {
		bootargs = "root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200";
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power {
			label = "MAGIC:green:power";
			gpios = <&pinctrl 0 1>;
			default-state = "on";
		};

		stop {
			label = "MAGIC:green:stop";
			gpios = <&pinctrl 1 1>;
		};

		hpna {
			label = "MAGIC:green:hpna";
			gpios = <&pinctrl 4 1>;
		};

		status {
			label = "MAGIC:green:adsl";
			gpios = <&pinctrl 5 1>;
		};

		voip {
			label = "MAGIC:green:voip";
			gpios = <&pinctrl 22 1>;
		};

		wifi {
			label = "MAGIC:green:wifi";
			gpios = <&pinctrl 28 0>;
		};

		usb {
			label = "MAGIC:green:usb";
			gpios = <&pinctrl 35 1>;
		};
	};
};

&pflash {
	status = "ok";

	linux,part-probe = "bcm63xxpart";

	cfe@0 {
		label = "CFE";
		reg = <0x000000 0x010000>;
		read-only;
	};

	linux@10000 {
		label = "linux";
		reg = <0x010000 0x3e0000>;
	};

	nvram@3f0000 {
		label = "nvram";
		reg = <0x3f0000 0x010000>;
	};
};

&pinctrl {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_pci &pinctrl_ext_mii &pinctrl_mii_pccard>;
};
