#include "mt7620a.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "hiwifi,hc5x61", "ralink,mt7620a-soc";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,115200";
	};

	gpio-keys-polled {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		poll-interval = <20>;

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};

	gpio_export {
		compatible = "gpio-export";
		#size-cells = <0>;

		usbpower {
			gpio-export,name = "usbpower";
			gpio-export,output = <1>;
			gpios = <&gpio0 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};
};

&sysc {
	ralink,gpiomux = "i2c", "jtag";
	ralink,uartmux = "gpio";
	ralink,wdtmux = <1>;
};

&gpio0 {
	status = "okay";
};

&gpio2 {
	status = "okay";
};

&gpio3 {
	status = "okay";
};

&spi0 {
	status = "okay";

	m25p80@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <10000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x0 0x30000>;
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x30000 0x10000>;
				read-only;
			};

			factory: partition@40000 {
				label = "factory";
				reg = <0x40000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@50000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x50000 0xf80000>;
			};

			partition@fd0000 {
				label = "hwf_config";
				reg = <0xfd0000 0x10000>;
				read-only;
			};

			bdinfo: partition@fe0000 {
				label = "bdinfo";
				reg = <0xfe0000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@ff0000 {
				label = "backup";
				reg = <0xff0000 0x10000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&ethernet {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&ephy_pins>;
	mtd-mac-address = <&factory 0x4>;
	mediatek,portmap = "wllll";
};

&sdhci {
	status = "okay";
};

&wmac {
	ralink,mtd-eeprom = <&factory 0>;
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pa_pins>;
};

&pinctrl {
	state_default: pinctrl0 {
		gpio {
			ralink,group = "uartf", "wled";
			ralink,function = "gpio";
		};
	};
};
