From e36583656552b7827a1b9d513ec39e95efa7ce8d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Matthias Reichl <hias@horus.com>
Date: Sun, 22 Jan 2017 12:49:36 +0100
Subject: [PATCH] config: Enable regulator support

Signed-off-by: Matthias Reichl <hias@horus.com>
---
 arch/arm/configs/bcm2709_defconfig | 2 ++
 arch/arm/configs/bcmrpi_defconfig  | 2 ++
 2 files changed, 4 insertions(+)

--- a/arch/arm/configs/bcm2709_defconfig
+++ b/arch/arm/configs/bcm2709_defconfig
@@ -664,6 +664,8 @@ CONFIG_STMPE_SPI=y
 CONFIG_MFD_ARIZONA_I2C=m
 CONFIG_MFD_ARIZONA_SPI=m
 CONFIG_MFD_WM5102=y
+CONFIG_REGULATOR=y
+CONFIG_REGULATOR_FIXED_VOLTAGE=m
 CONFIG_MEDIA_SUPPORT=m
 CONFIG_MEDIA_CAMERA_SUPPORT=y
 CONFIG_MEDIA_ANALOG_TV_SUPPORT=y
--- a/arch/arm/configs/bcmrpi_defconfig
+++ b/arch/arm/configs/bcmrpi_defconfig
@@ -658,6 +658,8 @@ CONFIG_STMPE_SPI=y
 CONFIG_MFD_ARIZONA_I2C=m
 CONFIG_MFD_ARIZONA_SPI=m
 CONFIG_MFD_WM5102=y
+CONFIG_REGULATOR=y
+CONFIG_REGULATOR_FIXED_VOLTAGE=m
 CONFIG_MEDIA_SUPPORT=m
 CONFIG_MEDIA_CAMERA_SUPPORT=y
 CONFIG_MEDIA_ANALOG_TV_SUPPORT=y
